**Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Згідно Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та постанов КМУ № 302 від 13.03.2002 р. та № 63 від 24.01.2023 р. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК») (код ЄДРПОУ 00190911, юридична адреса: 53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 62, тел. (056) 656-00-07, ел. адреса: mgzk.info@gmail.com) для систематизації інформації про наявність та розміщення джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, якісний та кількісний склад викидів в зв’язку з закінченням строку дії попереднього дозволу на викиди та необхідністю врахування змін, що відбулися на підприємстві, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів для існуючого Проммайданчика №1 – Басанська дільниця Грушевського кар’єру, шахта №3/5, ділянка магнітної сепарації, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Нікопольський район, Марганецька та Мирівська територіальні громади в північно-східному напрямі від основного проммайданчика комбінату м. Марганець.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підприємство пройшло процедури ОВД та отримало позитивні Висновки:

- по Звіту з ОВД «Будівництво ділянки магнітної сепарації на території Басанського кар’єру на землях Томаківського району Дніпропетровської області» - від 02.09.2019 р. №7-03/12-20192262936/1,

- по Звіту з ОВД «Ліквідація шахти №8 по видобутку марганцевої руди північно-східної частини Грушевсько-Басанської ділянки Нікопольського родовища АТ «Марганецький ГЗК» - від 30.12.2021 р. №21/01-20215117825/1,

- по Звіту з ОВД «Проектна експлуатація Басанського кар’єру діючого підприємства АТ «Марганецький ГЗК» після зміни проектної потужності» - від 29.05.2023 р. №21/01-20221179271/1,

- по Звіту з ОВД «Проектна експлуатація шахти №3/5 діючого підприємства АТ «Марганецький ГЗК» після зміни проектної потужності» - від 29.05.2023 р. №21/01-20221179273/1,

- по Звіту з ОВД «Реконструкція гідротехнічних споруд хвостового господарства і оборотного водопостачання» - від 04.04.2025 р. №21/01-9354/1.

Основним видом діяльності АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» на Проммайданчику №1 є видобуток та переробка марганцевої руди. Розробка руди ведеться відкритим і підземним способами. Потужність підприємства: руда марганцева (Басанська дільниця Грушевського кар’єру) - 54 тис. т/рік, руда марганцева (Шахта 3/5) - 260 тис. т/рік, марганцевий концентрат (Ділянка магнітної сепарації) - 176,332 тис. т/рік (по сухій вазі).

До складу Проммайданчику №1 входять основні та допоміжні виробництва. До основних виробництв відносяться: Басанська дільниця Грушевського кар’єру та ГВУ шахти №3/5, до допоміжних виробництв відносяться: термінал відвантаження сировини, відвал породи, зварювальні пости, механічна майстерня, плотня, кузня, їдальня, склад ПММ, ділянка магнітної сепарації, склад зберігання продуктів збагачення, склад зберігання марганцевовмісної сировини, склад зберігання мастил та олив.

На Проммайданчику №1 – Басанська дільниця Грушевського кар’єру, шахта №3/5, ділянка магнітної сепарації АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» виявлено 20 джерел викидів, з них 9 джерел викиду є організованими (труба, осьовий вентилятор), з яких 2 джерела обладнані ГОУ, 11 джерел – неорганізовані.

Розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів по Проммайданчику №1 не перевищують (т/рік): арсен та його сполуки – 0,000007, залізо та його сполуки – 0,0633, мідь та її сполуки – 0,000011, нікель та його сполуки – 0,00001, ртуть та її сполуки – 0,0000003, свинець та його сполуки – 0,000007, хром та його сполуки – 0,0002, цинк та його сполуки – 0,000015, манган та його сполуки – 1,827, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 38,903, оксиди азоту в перерахунку на діоксид азоту – 1,519, азоту (1) оксид [N2O] – 0,00005, сірки діоксид - 0,773, оксид вуглецю – 3,846, вуглецю діоксид – 3,846, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) – 1,164, акролеїн – 0,00000008, альдегід масляний – 0,0001, оцтова кислота – 0,0006, метан – 0,00004, бенз(а)пірен – 0,000012, фтор та його сполуки – 0,008, фтористий водень – 0,0013.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання - не заплановані.

Заходи щодо скорочення викидів, що виконані: зниження пиловиділення шляхом зрошення під час виймально-навантажувальних та транспортувальних робіт. Скорочення викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок становило 9,1 т/рік.

Заходи щодо скорочення викидів, які потребують виконання: захід, спрямований на досягнення зменшення викидів в атмосферу в цілому виконується постійно, а саме: зниження пиловиділення шляхом зрошення під час виймально-навантажувальних та транспортувальних робіт.

Пропозиції щодо дозволених викидів відповідають чинному законодавству. Підприємство зобов’язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства при експлуатації джерел викидів. Контроль за виконанням природоохоронних заходів покладається на начальника бюро охорони навколишнього природного середовища підприємства.

З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства звертатися до Дніпропетровської облдержадміністрації за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел.: 0 800 505 600; e-mail: info@adm.dp.gov.ua протягом місяця з дня опублікування.